Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование ООО Агрофирма «Толькинская»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Реестровыйномер | Наименование, идентификационные характеристикиимущества | Балансоваястоимость,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 014332 | Теплица, тип: туннельная с прямой стеной, полностью сборная, состоящая из дуг, не сварная; общая площадь - 345,6 м2, ширина - 9,6 м, высота в коньке - 4,7 м, высота до растяжки - 2,7 м, длина -36 м; Материал покрытия дуг: металлоценовый полиэтилен; Материал покрытия торцов: поликарбонат прозрачный бесцветный с защитой от ультрафиолетового излучения, толщиной 8 мм, 2021 года выпуска, в том числе: | 3 302 500,00 |
| 1.1. |  | Фундамент: |  |
| 1.1.1. |  | буронабивные сваи с армокаркасом под каждую дугу теплицы |  |
| 1.1.2. |  | отливы для защиты фундамента |  |
| 1.2. |  | Система подачи воздуха в межпленочное пространство: |  |
| 1.2.1. |  | вентилятор надува воздуха в межпленочное пространство, 1 шт. |  |
| 1.2.2. |  | компрессоры на каждую секцию |  |
| 1.2.3. |  | трубы ПВХ |  |
| 1.2.4. |  | соединители |  |
| 1.2.5. |  | клапаны |  |
| 1.2.6. |  | защитный кожух |  |
| 1.2.7. |  | щит управления надувом |  |
| 1.2.8. |  | реле времени |  |
| 1.2.9. |  | комплект электрических кабелей |  |
| 1.3. |  | Входная группа: |  |
| 1.3.1. |  | ворота двухстворчатые раздвижные с торцов с дверью, по 1 шт. с каждого торца |  |
| 1.4. |  | Дополнительная перегородка в теплицу (покрытие поликарбонат): |  |
| 1.4.1. |  | ворота раздвижные: ширина 3,2м, высота, 2,2м, 1 шт. |  |
| 1.5. |  | Вентиляция (коньковая): |  |
| 1.5.1. |  | Сетка для защиты от насекомых (с двух сторон по длине теплицы) |  |
| 1.6. |  | Система воздушного отопления: |  |
| 1.6.1. |  | воздухонагреватель, 2шт. |  |
| 1.6.2. |  | рециркуляционный вентилятор, 4 шт. |  |
| 1.7. |  | Система искусственного освещения: |  |
| 1.7.1. |  | Светодиодные лампы освещения с пиками синего цвета с длиной волны 400 Нм и красного цвета с длиной волны 500 Нм, 15 шт. |  |
| 1.8. |  | Система полива (вид полива-капельный): |  |
| 1.8.1. |  | емкость пластиковая, объем: 1м 3, 1 шт. |  |
| 1.8.2. |  | система полива из пропиленовых труб: (протяженность пропиленовых труб на 1 комплект - 200м), 2 компл. |  |
| 1.8.3. |  | водяной насос, производительность 2,5 м3/час, 1 шт. |  |
| 1.9. |  | Дополнительное оборудование: |  |
| 1.9.1. |  | стол алюминиевый перекатной со стальным оцинкованным основанием и боковым сдвигом, размеры (ДхШхВ): 4x1,8x1,2 м, 8 шт. |  |
| 2. | 014333 | Теплица, тип: туннельная с прямой стеной, полностью сборная, состоящая из дуг, не сварная; общая площадь - 345,6 м2, ширина - 9,6 м, высота в коньке - 4,7 м, высота до растяжки - 2,7 м, длина - 36 м; Материал покрытия дуг: металлоценовый полиэтилен; Материал покрытия торцов: поликарбонат прозрачный бесцветный с защитой от ультрафиолетового излучения, толщиной 8 мм, 2021 года выпуска, в том числе: | 3 302 500,00 |
|  |  |  |  |
| 2.1. |  | Фундамент: |  |
| 2.1.1. |  | буронабивные сваи с армокаркасом под каждую дугу теплицы |  |
| 2.1.2. |  | отливы для защиты фундамента |  |
| 2.2. |  | Система подачи воздуха в межпленочное пространство: |  |
| 2.2.1. |  | вентилятор надува воздуха в межпленочное пространство, 1 шт. |  |
| 2.2.2. |  | компрессоры на каждую секцию |  |
| 2.2.3. |  | трубы ПВХ |  |
| 2.2.4. |  | соединители |  |
| 2.2.5. |  | клапаны |  |
| 2.2.6. |  | защитный кожух |  |
| 2.2.7. |  | щит управления надувом |  |
| 2.2.8. |  | реле времени |  |
| 2.2.9. |  | комплект электрических кабелей |  |
| 2.3. |  | Входная группа: |  |
| 2.3.1. |  | ворота двухстворчатые раздвижные с торцов с дверью, по 1 шт. с каждого торца |  |
| 2.4. |  | Дополнительная перегородка в теплицу (покрытие поликарбонат): |  |
| 2.4.1. |  | ворота раздвижные: ширина 3,2м, высота, 2,2м, 1 шт. |  |
| 2.5. |  | Вентиляция (коньковая): |  |
| 2.5.1. |  | Сетка для защиты от насекомых (с двух сторон по длине теплицы) |  |
| 2.6. |  | Система воздушного отопления: |  |
| 2.6.1. |  | воздухонагреватель, 2шт. |  |
| 2.6.2. |  | рециркуляционный вентилятор, 4 шт. |  |
| 2.7. |  | Система искусственного освещения: |  |
| 2.7.1. |  | Светодиодные лампы освещения с пиками синего цвета с длиной волны 400 Нм и красного цвета с длиной волны 500 Нм, 15 шт. |  |
| 2.8. |  | Система полива (вид полива-капельный): |  |
| 2.8.1. |  | емкость пластиковая, объем: 1м 3, 1 шт. |  |
| 2.8.2. |  | система полива из пропиленовых труб: (протяженность пропиленовых труб на 1 комплект - 200м), 2 компл. |  |
| 2.8.3. |  | водяной насос, производительность 2,5 м3/час, 1 шт. |  |
| 2.9. |  | Дополнительное оборудование: |  |
| 2.9.1. |  | стол алюминиевый перекатной со стальным оцинкованным основанием и боковым сдвигом, размеры (ДхШхВ): 4x1,8x1,2 м, 8 шт. |  |
| 3. | 000727 | Судно Ямал-7, идентификационный номер судна ОИ- 12-453, тип и назначение - самоходное, служебно-­разъездное, класс судна - Р 1,2, проект №КС-110-35, год постройки - 2002, место постройки - г. Кострома, материал корпуса - сталь, главные машины ЯМЗ- 238НД4, 1 двигатель, 250 л.с. | 3 518 490,78 |